|  |  |
| --- | --- |
| [Аэродинамика](http://hamann.alarmservice.ru/content.phtml?tuning_id=59&t_item=adn)[Тормозная система](http://hamann.alarmservice.ru/content.phtml?tuning_id=59&t_item=brk)Диски[22"](http://hamann.alarmservice.ru/content.phtml?tuning_id=59&t_item=w22)[Аксессуары дисков](http://hamann.alarmservice.ru/content.phtml?tuning_id=59&t_item=wac)[Двигатель](http://hamann.alarmservice.ru/content.phtml?tuning_id=59&t_item=eng)[Выхлопная система](http://hamann.alarmservice.ru/content.phtml?tuning_id=59&t_item=exh)[Аксессуары](http://hamann.alarmservice.ru/content.phtml?tuning_id=59&t_item=acs) | http://hamannrussia.ru/tuning/landrover/rr/to2005/eng/9317b68098.jpg**УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ *HAMANN*** Reprograммed ECU**Для Range Rover Td6**Увеличение мощности До 212 лс / 156 kWМакс. крутящий момент 460 Нм при 1750 об/минУскорение 0 - 100 км/ч: 12.9 s**Результаты могут отличаться в зависимости от исходного двигателя, трансмиссии шасси, сочетания шин/дисков, и т.д.**http://hamannrussia.ru/tuning/landrover/rr/to2005/eng/5a59438109.jpg**УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ *HAMANN*** Reprograммed ECU**Для Range Rover V8**Увеличение мощности До 311 лс / 229 kWМакс. крутящий момент 465 NmУскорение 0 - 100 км/ч: 8.8 s**Результаты могут отличаться в зависимости от исходного двигателя, трансмиссии шасси, сочетания шин/дисков, и т.д.Для получения макс. мощности, используйте топливо марки Super Plus 98 ROZ.**http://hamann.alarmservice.ru/img/no_photo_small.jpg**СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ *HAMANN*Увеличение мощности до 325 hp / 239 kWМакс. момент 476 НмВключает:Cпортивные головки цилиндров *HAMANN* Спортивные катализиторы *HAMANN* Спортивный задний глушитель *HAMANN* калибровка блока управления *HAMANN* Для Range Rover V8Результаты могут отличаться в зависимости от исходного двигателя,машины,оборудования, трансмиссии, шасси, сочетания шин/дисков и т.д. Для достижения макс. мощности используйте топливо Super Plus 98 ROZ.****http://hamannrussia.ru/tuning/landrover/rr/to2005/eng/a66e8c22ed.jpg****ДВИГАТЕЛЬ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА *HAMANN* HM 5.0Увеличение рабочего объема до 4941 см3Увеличение мощности до 360 лс / 265 kW при 5800 об/минМакс. крутящий момент 520 Нм при 5800 об/минV/max ок. 225 км/ч, Accelleration 0-100 км/ч in 8.0 sДля Range Rover V8Результаты могут отличаться в зависимости от исходного двигателя, трансмиссии шасси, сочетания шин/дисков, и т.д. Для получения максимальной мощности, используйте топливо марки Super Plus 98 ROZ.** |