|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Двигатель** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | **ABT увеличение мощности ДО** | 4E0130272\*\*\* |  |
|  | **прим. 200 kW (272 HP), 550 Nm** |  |  |
|  | Audi A8 3.0 TDI 165 kW (233 HP) |  |  |
|  | - оптимизация блока управления двигателем (ECU) |  |  |
|  | Установка |  |  |
|  | **Итого** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  | **ABT увеличение мощности ДО** | 4E2140330\*\*\* |  |
|  |  | прим. 243 kW (330 HP), 780 Nm |  |  |
|  |  | Audi A8 4.0l TDI 202 kW (275 HP) |  |  |
|  |  | - оптимизация блока управления двигателем (ECU) |  |  |
|  |  | Установка |  |  |
|  |  | **Итого** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **ABT увеличение мощности ДО** | 4E0142365\*\*\* |  |
|  |  | прим. 268 kW (365 HP), 780 Nm |  |  |
|  |  | Audi A8 4.2l TDI 240 kW (326 HP) |  |  |
|  |  | - оптимизация блока управления двигателем (ECU) |  |  |
|  |  | Установка |  |  |
|  |  | **Итого** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  | **ABT Power** | 4E2142335\*\*\* |  |
|  |  | Снятие ограничения скорости |  |  |
|  |  | Audi A8 4.2l 250 kW (335 ЛС) |  |  |
|  |  | - оптимизация блока управления двигателем (ECU) |  |  |
|  |  | - снятие ограничения вплоть до 275 km/h |  |  |
|  |  | Установка |  |  |
|  |  | **Итого** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  | **ABT Power** | 4E0152450\*\*\* |  |
|  |  | Снятие ограничения скорости |  |  |
|  |  | Audi S8 5.2lV10 330 kW (450 ЛС) |  |  |
|  |  | - оптимизация блока управления двигателем (ECU) |  |  |
|  |  | - снятие ограничения вплоть до 275 km/h |  |  |
|  |  | Установка |  |  |
|  |  | **Итого** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  | **ABT Power** | 4E2160450\*\*\* |  |
|  |  | Снятие ограничения скорости |  |  |
|  |  | Audi A8 6.0l W12 330 kW (450 HP) |  |  |
|  |  | - оптимизация блока управления двигателем (ECU) |  |  |
|  |  | - снятие ограничения вплоть до 275 km/h |  |  |
|  |  | Установка |  |  |
|  |  | **Итого** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  | **ABT Power S увеличение мощности до** | 4E0130300\*\*\* |  |
|  |  | прим. 220 kW (300 PS), 600 Nm |  |  |
|  |  | Audi A8 3.0 TDI 165 kW (233 HP) |  |  |
|  |  | - оптимизация блока управления двигателем (ECU) |  |  |
|  |  | - ABT турбо-нагнетатель |  |  |
|  |  | Установка |  |  |
|  |  | **Итого** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | **ABT Power R увеличение мощности до** | 4F0142450\*\*\* |  |
|  | прим. 331 kW (450 HP), 520 Nm |  |  |
|  | Audi A8 4.2l 246 kW (335 HP) |  |  |
|  | - оптимизация блока управления двигателем (ECU) |  |  |
|  | - конверсия турбонаддува |  |  |
|  | Установка |  |  |
|  | **Итого** |  |  |