|  |  |
| --- | --- |
| [Аэродинамика](http://hamann.alarmservice.ru/content.phtml?tuning_id=59&t_item=adn)  [Тормозная система](http://hamann.alarmservice.ru/content.phtml?tuning_id=59&t_item=brk)  [Диски](javascript:roll_wheel();)  [22"](http://hamann.alarmservice.ru/content.phtml?tuning_id=59&t_item=w22)  [Аксессуары дисков](http://hamann.alarmservice.ru/content.phtml?tuning_id=59&t_item=wac)  [Двигатель](http://hamann.alarmservice.ru/content.phtml?tuning_id=59&t_item=eng)  [Выхлопная система](http://hamann.alarmservice.ru/content.phtml?tuning_id=59&t_item=exh)  [Аксессуары](http://hamann.alarmservice.ru/content.phtml?tuning_id=59&t_item=acs) | http://hamannrussia.ru/tuning/landrover/rr/to2005/eng/9317b68098.jpg  **УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ *HAMANN*** Reprograммed ECU  **Для Range Rover Td6** Увеличение мощности До 212 лс / 156 kW Макс. крутящий момент 460 Нм при 1750 об/мин Ускорение 0 - 100 км/ч: 12.9 s  **Результаты могут отличаться в зависимости от исходного двигателя, трансмиссии шасси, сочетания шин/дисков, и т.д.**  http://hamannrussia.ru/tuning/landrover/rr/to2005/eng/5a59438109.jpg  **УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ *HAMANN***  Reprograммed ECU  **Для Range Rover V8** Увеличение мощности До 311 лс / 229 kW Макс. крутящий момент 465 Nm Ускорение 0 - 100 км/ч: 8.8 s  **Результаты могут отличаться в зависимости от исходного двигателя, трансмиссии шасси, сочетания шин/дисков, и т.д. Для получения макс. мощности, используйте топливо марки Super Plus 98 ROZ.**  http://hamann.alarmservice.ru/img/no_photo_small.jpg  **СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ *HAMANN*  Увеличение мощности до 325 hp / 239 kW Макс. момент 476 Нм Включает: Cпортивные головки цилиндров *HAMANN*  Спортивные катализиторы *HAMANN*  Спортивный задний глушитель *HAMANN*  калибровка блока управления *HAMANN*   Для Range Rover V8  Результаты могут отличаться в зависимости от исходного двигателя,машины, оборудования, трансмиссии, шасси,  сочетания шин/дисков и т.д. Для достижения макс. мощности  используйте топливо Super Plus 98 ROZ.**  **http://hamannrussia.ru/tuning/landrover/rr/to2005/eng/a66e8c22ed.jpg**  **ДВИГАТЕЛЬ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА *HAMANN* HM 5.0 Увеличение рабочего объема до 4941 см3 Увеличение мощности до 360 лс / 265 kW при 5800 об/мин Макс. крутящий момент 520 Нм при 5800 об/мин V/max ок. 225 км/ч, Accelleration 0-100 км/ч in 8.0 s Для Range Rover V8  Результаты могут отличаться в зависимости от исходного двигателя, трансмиссии шасси, сочетания шин/дисков, и т.д.  Для получения максимальной мощности, используйте топливо марки Super Plus 98 ROZ.** |